// C++ code

//

void setup()

{

pinMode(11, OUTPUT);

pinMode(LED\_BUILTIN, OUTPUT);

pinMode(10, OUTPUT);

pinMode(9, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(LED\_BUILTIN, HIGH);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(11, LOW);

digitalWrite(10, HIGH);

digitalWrite(LED\_BUILTIN, LOW);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

digitalWrite(LED\_BUILTIN, HIGH);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(9, LOW);

}